De bodemboring

**Wanneer je een bodemboring uitvoert op terrein volg je chronologisch de volgende stappen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Stap 1**:  De bovenlaag van de bodem maak je eerst vrij van takjes, bladeren en los liggend materiaal. Zorg voor een effen oppervlak om te boren. |
|  | **Stap 2**:  Boor nu loodrecht en in wijzerzin in de bodem met de grondboor. Na 3 halve slagen is de boorkop volledig verdwenen in de bodem. |
|  | **Stap 3**:  Trek de boor loodrecht terug uit de bodem. Doe dit voorzichtig.  De bodemstaal, die normaal kleeft in de boorkop, breng je voorzichtig en loodrecht naar de goot. |
|  | **Stap 4**:  Plaats de bodemstaal voorzichtig in het begin van de goot. Indien het bodemmateriaal niet meteen loskomt, mag je je handen gebruiken.  Deze bodemstaal is het begin van het bodemprofiel. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Stap 5**:  Herhaal het boren zo’n 5 maal. Zo geraak je tot op 1 meter diepte in de bodem.  Het bodemprofiel wordt zichtbaar. Bestudeer het bodemprofiel. |
|  | **Stap 6**:  Na de waarneming plaats je de goot terug aan het boorgat en vul je dit terug op. |